**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI TRỰC BAN**

**OPENSTAGE 55G HFA**



1. **Giới thiệu tổng quan**

Tổ hợp để nhấc máy thực hiện gọi đi, đến

08 phím để cài đặt các chức năng truy cập nhanh gọi Điều độ, trực ban 2 ga liền kề (gán phím tắt)



Màn hình hiển thị

12 phím để cài đặt các chức năng truy cập nhanh gọi ghi, chắn (gán phím tắt)

Micro

4 phím điều hướng: lên, xuống, ok

Bàn phím

Nút ấn tăng, giảm âm lượng; bật/tắt loa ngoài

Nút ấn hiển thị menu chính

1. **Hướng dẫn thực hiện cuộc gọi.**
2. **Trả lời cuộc gọi đến**

Khi có cuộc gọi đến thì trên bàn điện thoại trực ban chuông sẽ đổ và đèn phím trên màn hình sẽ nháy đỏ (đèn LED phím gán tương ứng với thuê bao gọi đến cũng sẽ nháy đỏ). Có 2 cách để trả lời cuộc gọi:

+ Nhấc tổ hợp lên và trả lời cuộc gọi.

+ Bấm phím  để bật loa ngoài và trả lời cuộc gọi mà không cần nhấc tổ hợp.

1. **Kết thúc cuộc gọi**

Khi muốn kết thúc cuộc gọi trong 2 trường hợp ở trên:

+ Khi đang nhấc tổ hợp đàm thoại ta đặt tổ hợp về vị trí ban đầu để kết thúc cuộc gọi.

+ Khi đang đàm thoại bằng loa ngoài chỉ việc bấm phím  để kết thúc.

1. **Thực hiện cuộc gọi (gọi đi)**

Có 2 cách để thực hiện cuộc gọi đi:

+ Nhấc tổ hợp lên rồi bấm phím (có ghi nơi cần gọi) trên bàn điện thoại trực ban để thực hiện cuộc gọi bằng tổ hợp.

Ví dụ: muốn gọi trực ban Hà Nội thì bấm  đèn LED trên phím sẽ sáng đỏ và chờ bên kia nhấc máy để đàm thoại.

+ Bấm phím  trên bàn điện thoại trực ban, tiếp đó bấm phím có ghi nơi cần gọi để thực hiện cuộc gọi đi bằng loa ngoài.

*Ghi chú*: Nếu muốn gọi đến thuê bao mà không có trên phím (phím truy cập nhanh) thì cần bấm trực tiếp số của thuê bao muốn gọi trên bàn phím.

1. **Cuộc gọi từ máy Ghi, Chắn**

Từ máy điện thoại từ ghi, chắn muốn thực hiện cuộc gọi chỉ cần nhấc máy, hệ thống sẽ tự động thiết lập cuộc gọi tới bàn điện thoại Trực ban.

Phía máy điện thoại sẽ nghe thấy tín hiệu hồi âm chuông khi phía bàn điện thoại trực ban đang đổ chuông; nghe thấy tín hiệu báo bận khi phía bàn điện thoại trực ban đang thực hiện cuộc gọi khác.

Máy điện thoại tại ghi, chắn sẽ đổ chuông khi có cuộc gọi đến từ bàn điện thoại trực ban, chỉ cần nhấc tổ hợp để tiến hành đàm thoại.

1. **CÀI ĐẶT CƠ BẢN.**
2. ***Điều chỉnh cài đặt điện thoại***

* Ấn phím 
* Lựa chọn "Ring volume?" (Âm lượng chuông), "Ring tone?" (Kiểu chuông), "Display contrast?" (Độ tương phản màn hình), "Speakerphone mode?" (Chế độ loa ngoài, hoặc "Attention tone vol.?" (Chú ý âm lượng chuông) và ấn .

Ấn  hoặc  để điều chỉnh

Khi có cuộc gọi đến ta chưa nhấc máy mà bấm phím  hoặc  để tăng giảm âm lượng đổ chuông khi có cuộc gọi tới.

1. ***Gọi lại số điện thoại khi đang gọi***

* Ấn số điện thoại muốn gọi và ấn .
* Nếu không trả lời hoặc máy bận: chọn "Callback" (Gọi lại) từ menu hiển thị và ấn .

1. ***Chuyển sang chế độ loa ngoài khi đang trong cuộc gọi***

* Ấn  sau đó đặt tổ hợp xuống.